附表：

表2.7-2 火灾报警装置设置一览表
	序号
	设备名称
	数量
	位置
	型号

	1
	点型光电感烟探测器
	1
	炼铁主厂房疏水泵间
	JTY-GD-EI6012

	2
	点型光电感烟探测器
	1
	炼铁主厂房-厂区办公室
	JTY-GD-EI6012

	3
	点型光电感烟探测器
	1
	炼铁主控室
	JTY-GD-EI6012

	4
	点型光电感烟探测器
	1
	炼铁主厂房三层西一间
	JTY-GD-EI6012

	5
	点型光电感烟探测器
	1
	炼铁主厂房三层取样装置间
	JTY-GD-EI6012

	6
	点型光电感烟探测器
	1
	炼铁主厂房三层加药装置间
	JTY-GD-EI6012

	7
	点型光电感烟探测器
	1
	炼铁主厂房三层办公室
	JTY-GD-EI6012

	8
	手动火灾报警按钮
	1
	炼铁主厂房一层门口
	J-SAP-EI6021

	9
	手动火灾报警按钮
	1
	高压变频器室西门口
	J-SAP-EI6021

	10
	手动火灾报警按钮
	1
	高压变频器室东门口
	J-SAP-EI6021

	11
	手动火灾报警按钮
	1
	炼铁主厂房二层楼梯西侧
	J-SAP-EI6021

	12
	手动火灾报警按钮
	1
	厂区办公室走廊西
	J-SAP-EI6021

	13
	手动火灾报警按钮
	1
	厂区办公室走廊东
	J-SAP-EI6021

	14
	手动火灾报警按钮
	1
	炼铁主厂房三层楼梯西侧
	J-SAP-EI6021

	15
	火灾手动报警按钮
	1
	炼铁主厂房三层走廊西
	J-SAP-EI6021

	16
	火灾手动报警按钮
	1
	炼铁主厂房三层走廊东
	J-SAP-EI6021

	17
	火灾声光警报器
	1
	炼铁主厂房一层门口
	J-EI6084

	18
	火灾声光警报器
	1
	高压变频器室东门口
	J-EI6084

	19
	火灾声光警报器
	1
	炼铁主厂房二层楼梯西侧
	J-EI6084

	20
	火灾声光警报器
	1
	厂区办公室走廊东
	J-EI6084

	21
	火灾声光警报器
	1
	炼铁主厂房三层楼梯西侧
	J-EI6084

	22
	火灾声光警报器
	1
	附属楼三层走廊动
	J-EI6084

	23
	火灾报警显示盘
	1
	发电主厂房附属楼一层门口
	J-EI6050

	24
	火灾报警显示盘
	1
	炼铁主厂房二层楼梯西侧
	J-EI6050

	25
	火灾报警显示盘
	1
	炼铁主厂房二层楼梯西侧
	J-EI6050

	26
	广播输入输出模块
	1
	炼铁主控室
	J-EI6047N

	27
	点型光电感烟探测器
	1
	SRV水泵房低配室
	JTY-GD-EI6012

	28
	手动火灾报警按钮
	1
	SRV水泵房低配室
	J-SAP-EI6021

	29
	手动火灾报警按钮
	1
	SRV水泵房控制室
	J-SAP-EI6021

	30
	手动火灾报警按钮
	1
	SRV水泵房值班室
	J-SAP-EI6021

	31
	手动火灾报警按钮
	1
	SRV水泵房2号变压器室
	J-SAP-EI6021

	32
	手动火灾报警按钮
	1
	SRV水泵房1号变压器室
	J-SAP-EI6021

	33
	火灾声光警报器
	1
	SRV水泵房低配室
	J-EI6084

	34
	火灾声光警报器
	1
	SRV水泵房控制室
	J-EI6084

	35
	火灾声光警报器
	1
	SRV水泵房1号变压器室
	J-EI6084

	36
	点型光电感烟探测器
	1
	2号配电室DCS室
	JTY-GD-EI6012

	37
	点型光电感烟探测器
	1
	2号配电室低压配电室
	JTY-GD-EI6012

	38
	点型光电感烟探测器
	1
	2号配电室6.6KV配电室
	JTY-GD-EI6012

	39
	点型光电感烟探测器
	1
	2号配电室低压配电室
	JTY-GD-EI6012

	40
	手动火灾报警按钮
	1
	2号配电室DCS室
	J-SAP-EI6021

	41
	手动火灾报警按钮
	1
	2号配电室低压配电室南
	J-SAP-EI6021

	42
	手动火灾报警按钮
	1
	2号配电室低压配电室北
	J-SAP-EI6021

	43
	手动火灾报警按钮
	1
	2号配电室6.6KV配电室
	J-SAP-EI6021

	44
	手动火灾报警按钮
	1
	2号配电室北变压器室
	J-SAP-EI6021

	45
	手动火灾报警按钮
	1
	2号配电室南变压器室
	J-SAP-EI6021

	46
	火灾声光警报器
	1
	2号配电室DCS室
	J-EI6084

	47
	火灾声光警报器
	1
	2号配电室低压配电室南
	J-EI6084

	48
	火灾声光警报器
	1
	2号配电室6.6KV配电室
	J-EI6084

	49
	火灾声光警报器
	1
	2号配电室南变压器室
	J-EI6084

	50
	点型光电感烟探测器
	1
	炉前液压站
	JTY-GD-EI6012

	51
	点型感温探测器
	1
	炉前液压站
	JTW-A2R-EI6013

	52
	手动火灾报警按钮
	1
	炉前液压站
	J-SAP-EI6021

	53
	火灾声光警报器
	1
	炉前液压站
	J-EI6084

	54
	点型光电感烟探测器
	1
	80T感应炉液压站
	JTY-GD-EI6012

	55
	点型感温探测器
	1
	80T感应炉液压站
	JTW-A2R-EI6013

	56
	手动火灾报警按钮
	1
	80T感应炉液压站
	J-SAP-EI6021

	57
	火灾声光警报器
	1
	80T感应炉液压站
	J-EI6084

	58
	点型光电感烟探测器
	1
	北铁水罐倾翻装置液压站
	JTY-GD-EI6012

	59
	点型感温探测器
	1
	北铁水罐倾翻装置液压站
	JTW-A2R-EI6013

	60
	手动火灾报警按钮
	1
	北铁水罐倾翻装置液压站
	J-SAP-EI6021

	61
	火灾声光警报器
	1
	北铁水罐倾翻装置液压站
	J-EI6084

	62
	点型光电感烟探测器
	1
	南铁水罐倾翻装置液压站
	JTY-GD-EI6012

	63
	点型感温探测器
	1
	南铁水罐倾翻装置液压站
	JTW-A2R-EI6013

	64
	手动火灾报警按钮
	1
	南铁水罐倾翻装置液压站
	J-SAP-EI6021

	65
	火灾声光警报器
	1
	南铁水罐倾翻装置液压站
	J-EI6084

	66
	点型光电感烟探测器
	1
	热风炉-10KV高压软启动室
	JTY-GD-EI6012

	67
	点型光电感烟探测器
	1
	热风炉一层
	JTY-GD-EI6012

	68
	点型光电感烟探测器
	1
	热风炉三层
	JTY-GD-EI6012

	69
	手动火灾报警按钮
	1
	热风炉-10KV高压软启动室
	J-SAP-EI6021

	70
	手动火灾报警按钮
	1
	热风炉一层
	J-SAP-EI6021

	71
	手动火灾报警按钮
	1
	热风炉二层
	J-SAP-EI6021

	72
	火灾声光警报器
	1
	热风炉-10KV高压软启动室
	J-EI6084

	73
	火灾声光警报器
	1
	热风炉一层
	J-EI6084

	74
	火灾声光警报器
	1
	热风炉二层
	J-EI6084

	75
	点型感温探测器
	1
	热风炉一层
	JTW-A2R-EI6013

	76
	感温电缆
	1
	热风炉二层
	JTW-LCD-PTA402

	77
	感温电缆
	1
	炼铁主厂房北室外桥架
	JTW-LCD-PTA402

	78
	点型光电感烟探测器
	1
	回转窑电缆室
	JTY-GD-EI6012

	79
	点型光电感烟探测器
	1
	回转窑低压室
	JTY-GD-EI6012

	80
	点型光电感烟探测器
	1
	回转窑高压室
	JTY-GD-EI6012

	81
	点型光电感烟探测器
	1
	回转窑高压变频室
	JTY-GD-EI6012

	82
	点型光电感烟探测器
	1
	回转窑低压室
	JTY-GD-EI6012

	83
	手动火灾报警按钮
	1
	回转窑电缆室
	J-SAP-EI6021

	84
	手动火灾报警按钮
	1
	回转窑电缆室
	J-SAP-EI6021

	85
	手动火灾报警按钮
	1
	回转窑低压室
	J-SAP-EI6021

	86
	手动火灾报警按钮
	1
	回转窑高压室
	J-SAP-EI6021

	87
	手动火灾报警按钮
	1
	回转窑高压室
	J-SAP-EI6021

	88
	火灾声光警报器
	1
	回转窑工程师站
	J-EI6084

	89
	火灾声光警报器
	1
	回转窑中控室
	J-EI6084

	90
	感温电缆
	1
	发电主厂房西变压器室
	JTW-LCD-PTA402

	91
	感温电缆
	1
	SRV水泵房低配室电缆沟
	JTW-LCD-PTA402

	92
	感温电缆
	1
	2号配电室桥架内
	JTW-LCD-PTA402

	93
	感温电缆
	1
	2号配电是变压器室自东向西
	JTW-LCD-PTA402

	94
	感温电缆
	1
	2号配电室西桥架
	JTW-LCD-PTA402

	95
	感温电缆
	1
	出铁水厂房
	JTW-LCD-PTA402

	96
	感温电缆
	1
	回转窑北-原料变电所之间桥架
	JTW-LCD-PTA402

	97
	感温电缆
	1
	出铁水厂房
	JTW-LCD-PTA402

	98
	感温电缆
	1
	2号配电室-SRV水泵房桥架
	JTW-LCD-PTA402

	99
	感温电缆
	1
	炼铁主厂房北二层桥架
	JTW-LCD-PTA402

	100
	点型光电感烟探测器
	1
	厂区35KV一层储藏间
	JTY-GD-EI6012

	101
	点型光电感烟探测器
	1
	厂区35KV二层东办公室
	JTY-GD-EI6012

	102
	点型光电感烟探测器
	1
	厂区35KV二层中办公室
	JTY-GD-EI6012

	103
	点型光电感烟探测器
	1
	厂区35KV二层西办公室
	JTY-GD-EI6012

	104
	点型光电感烟探测器
	1
	厂区35KV二层6.6KV电容室
	JTY-GD-EI6012

	105
	点型光电感烟探测器
	1
	厂区35KV二层6.6KV配电室
	JTY-GD-EI6012

	106
	点型光电感烟探测器
	1
	厂区35KV三层东办公室
	JTY-GD-EI6012

	107
	点型光电感烟探测器
	1
	厂区35KV三层中办公室
	JTY-GD-EI6012

	108
	点型光电感烟探测器
	1
	厂区35KV三层西办公室
	JTY-GD-EI6012

	109
	点型光电感烟探测器
	1
	厂区35KV三层控制室
	JTY-GD-EI6012

	110
	点型光电感烟探测器
	1
	厂区35KV三层配电室
	JTY-GD-EI6012

	111
	手动火灾报警按钮
	1
	厂区35KV一层楼梯口
	J-SAP-EI6021

	112
	手动火灾报警按钮
	1
	厂区35KV电缆室东
	J-SAP-EI6021

	113
	手动火灾报警按钮
	1
	厂区35KV电缆室西
	J-SAP-EI6021

	114
	手动火灾报警按钮
	1
	厂区35KV二层走廊
	J-SAP-EI6021


	115
	手动火灾报警按钮
	1
	厂区35KV二层6.6KV配电室西
	J-SAP-EI6021

	116
	手动火灾报警按钮
	1
	厂区35KV-2号变压器室
	J-SAP-EI6021

	117
	手动火灾报警按钮
	1
	厂区35KV-1号变压器室
	J-SAP-EI6021

	118
	手动火灾报警按钮
	1
	厂区35KV三层走廊
	J-SAP-EI6021

	119
	手动火灾报警按钮
	1
	厂区35KV配电室西
	J-SAP-EI6021

	120
	火灾声光警报器
	1
	厂区35KV配电室一层楼梯口
	J-EI6084

	121
	火灾声光警报器
	1
	厂区35KV电缆室西
	J-EI6084

	122
	火灾声光警报器
	1
	厂区35KV二层走廊
	J-EI6084

	123
	火灾声光警报器
	1
	厂区35KV二层6.6KV配电室西
	J-EI6084

	124
	火灾声光警报器
	1
	厂区35KV-1号变压器室
	J-EI6084

	125
	火灾声光警报器
	1
	厂区34KV三层走廊
	J-EI6084

	126
	火灾声光警报器
	1
	厂区35KV三层配电室西
	J-EI6084

	127
	点型光电感烟探测器
	1
	2号升压站
	JTY-GD-EI6012

	128
	手动火灾报警按钮
	1
	2号升压站
	J-SAP-EI6021

	129
	火灾声光警报器
	1
	2号升压站
	J-EI6084

	130
	点型光电感烟探测器
	1
	1号站DCS室
	JTY-GD-EI6012

	131
	点型光电感烟探测器
	1
	1号站低压配电室
	JTY-GD-EI6012

	132
	点型光电感烟探测器
	1
	1号站6.6KV配电室
	JTY-GD-EI6012

	133
	手动火灾报警按钮
	1
	1号站6.6KV配电室
	J-SAP-EI6021

	134
	手动火灾报警按钮
	1
	1号站低压配电室
	J-SAP-EI6021

	135
	手动火灾报警按钮
	1
	1号站DCS室
	J-SAP-EI6021

	136
	手动火灾报警按钮
	1
	1号站南变压器室
	J-SAP-EI6021

	137
	火灾声光警报器
	1
	1号站DCS室
	J-EI6084

	138
	火灾声光警报器
	1
	1号站6.6KV配电室
	J-EI6084

	139
	火灾声光警报器
	1
	1号站南变压器室
	J-EI6084

	140
	感温电缆
	1
	1号站电缆桥架
	JTW-LCD-PTA402

	141
	感温电缆
	1
	汽动鼓风电缆沟
	JTW-LCD-PTA402

	142
	感温电缆
	1
	厂区35KV北桥架
	JTW-LCD-PTA402

	143
	感温电缆
	1
	汽动鼓风变压器
	JTW-LCD-PTA402

	144
	感温电缆
	1
	厂区35KV电缆室
	JTW-LCD-PTA402

	145
	感温电缆
	1
	厂区35KV北桥架
	JTW-LCD-PTA402

	146
	感温电缆
	1
	汽动鼓风电缆沟
	JTW-LCD-PTA402

	147
	感温电缆
	1
	厂区35KV北桥架西
	JTW-LCD-PTA402

	148
	点型光电感烟探测器
	1
	制氧厂电容器室
	JTY-GD-EI6012

	149
	点型光电感烟探测器
	1
	制氧厂值班室
	JTY-GD-EI6012

	150
	点型光电感烟探测器
	1
	制氧厂高低压配电室
	JTY-GD-EI6012

	151
	点型光电感烟探测器
	1
	制氧厂电缆夹层
	JTY-GD-EI6012

	152
	点型光电感烟探测器
	1
	制氧厂启动变压器室
	JTY-GD-EI6012

	153
	点型光电感烟探测器
	1
	制氧主厂房
	JTY-GD-EI6012

	154
	点型光电感烟探测器
	1
	制氧厂加热器室
	JTY-GD-EI6012

	155
	点型光电感烟探测器
	1
	制氧厂DCS室
	JTY-GD-EI6012

	156
	点型光电感烟探测器
	1
	制氧厂主控室
	JTY-GD-EI6012

	157
	点型光电感烟探测器
	1
	制氧厂化验室
	JTY-GD-EI6012

	158
	点型光电感烟探测器
	1
	膨胀机间
	JTY-GD-EI6012

	159
	点型光电感烟探测器
	1
	北35KV电缆间
	JTY-GD-EI6012

	160
	点型光电感烟探测器
	1
	北35KV配电装置室
	JTY-GD-EI6012

	161
	点型光电感烟探测器
	1
	北35KV主控室
	JTY-GD-EI6012

	162
	点型光电感烟探测器
	1
	北35KV值班室
	JTY-GD-EI6012

	163
	点型光电感烟探测器
	1
	北35KV电容器室
	JTY-GD-EI6012

	164
	手动火灾报警按钮
	1
	制氧厂电缆室
	J-SAP-EI6021

	165
	手动火灾报警按钮
	1
	制氧厂电缆室
	J-SAP-EI6021

	166
	手动火灾报警按钮
	1
	制氧厂启动变压器室
	J-SAP-EI6021

	167
	手动火灾报警按钮
	1
	制氧厂值班室
	J-SAP-EI6021

	168
	手动火灾报警按钮
	1
	制氧厂高低压配电室
	J-SAP-EI6021

	169
	手动火灾报警按钮
	1
	制氧主厂房南
	J-SAP-EI6021

	170
	手动火灾报警按钮
	1
	制氧主厂房北
	J-SAP-EI6021

	171
	手动火灾报警按钮
	1
	制氧主厂房中西
	J-SAP-EI6021

	172
	手动火灾报警按钮
	1
	制氧厂主控室
	J-SAP-EI6021

	173
	手动火灾报警按钮
	1
	膨胀机间
	J-SAP-EI6021

	174
	手动火灾报警按钮
	1
	北35KV电缆间西
	J-SAP-EI6021

	175
	手动火灾报警按钮
	1
	北35KV电容器室
	J-SAP-EI6021

	176
	手动火灾报警按钮
	1
	北35KV值班室
	J-SAP-EI6021

	177
	手动火灾报警按钮
	1
	北35KV主控室
	J-SAP-EI6021

	178
	手动火灾报警按钮
	1
	北35KV配电装置室
	J-SAP-EI6021

	179
	手动火灾报警按钮
	1
	膨胀机间
	J-SAP-EI6021

	180
	火灾声光警报器
	1
	制氧厂值班室
	J-EI6084

	181
	火灾声光警报器
	1
	制氧厂主厂房南
	J-EI6084

	182
	火灾声光警报器
	1
	膨胀机间
	J-EI6084

	183
	火灾声光警报器
	1
	制氧厂主控室
	J-EI6084

	184
	火灾声光警报器
	1
	制氧主厂房中西
	J-EI6084

	185
	火灾声光警报器
	1
	制氧主厂房北
	J-EI6084

	186
	火灾声光警报器
	1
	膨胀机间
	J-EI6084

	187
	火灾声光警报器
	1
	北35KV电缆间西
	J-EI6084

	188
	火灾声光警报器
	1
	北35KV电容器室
	J-EI6084

	189
	火灾声光警报器
	1
	北35KV值班室
	J-EI6084

	190
	火灾声光警报器
	1
	北35KV主控室
	J-EI6084

	191
	火灾声光警报器
	1
	北35KV配电装置室
	J-EI6084

	192
	感温电缆
	1
	制氧厂电缆夹层
	JTW-LCD-PTA402

	193
	感温电缆
	1
	制氧厂-北35KV之间室外桥架
	JTW-LCD-PTA402

	194
	感温电缆
	1
	北35KV电缆室西侧室外桥架
	JTW-LCD-PTA402

	195
	感温电缆
	1
	北35KV电缆室东侧室外桥架
	JTW-LCD-PTA402

	196
	感温电缆
	1
	北35KV电缆室内
	JTW-LCD-PTA402

	197
	感温电缆
	1
	北35KV电缆室东侧室外桥架
	JTW-LCD-PTA402

	198
	感温电缆
	1
	制氧厂电缆室西侧电缆桥架
	JTW-LCD-PTA402

	199
	感温电缆
	1
	北35KV东二层电缆桥架
	JTW-LCD-PTA402

	200
	感温电缆
	1
	制氧厂-北35KV之间二层桥架
	JTW-LCD-PTA402

	201
	点型光电感烟探测器
	1
	原料变电所仓库
	JTY-GD-EI6012

	202
	点型光电感烟探测器
	1
	原料变电所值班室
	JTY-GD-EI6012

	203
	点型光电感烟探测器
	1
	原料变电所控制室
	JTY-GD-EI6012

	204
	点型光电感烟探测器
	1
	原料变电所控制室
	JTY-GD-EI6012

	205
	点型光电感烟探测器
	1
	原料低配室
	JTY-GD-EI6012

	206
	手动火灾报警按钮
	1
	原料变电所电缆间东
	J-SAP-EI6021

	207
	手动火灾报警按钮
	1
	原料变电所电缆间西
	J-SAP-EI6021

	208
	手动火灾报警按钮
	1
	原料变电所2号变压器室
	J-SAP-EI6021

	209
	手动火灾报警按钮
	1
	原料变电所1号变压器室
	J-SAP-EI6021

	210
	手动火灾报警按钮
	1
	原料变电所杂物间
	J-SAP-EI6021

	211
	手动火灾报警按钮
	1
	原料低配室西
	J-SAP-EI6021

	212
	手动火灾报警按钮
	1
	原料变电所控制室
	J-SAP-EI6021

	213
	火灾声光警报器
	1
	原料变电所电缆间西
	J-EI6084

	214
	火灾声光警报器
	1
	原料变电所1号变压器室
	J-EI6084

	215
	火灾声光警报器
	1
	原料变电所电缆间东
	J-EI6084

	216
	火灾声光警报器
	1
	原料低配室西
	J-EI6084

	217
	火灾声光警报器
	1
	原料变电所控制室
	J-EI6084

	218
	点型光电感烟探测器
	1
	原料除尘配电室
	JTY-GD-EI6012

	219
	手动火灾报警按钮
	1
	原料除尘配电室南
	J-SAP-EI6021

	220
	手动火灾报警按钮
	1
	原料除尘配电室北
	J-SAP-EI6021

	221
	火灾声光警报器
	1
	原料除尘配电室南
	J-EI6084

	222
	火灾声光警报器
	1
	原料除尘配电室北
	J-EI6084

	223
	感温电缆
	1
	原料变电所电缆夹层
	JTW-LCD-PTA402

	224
	感温电缆
	1
	原料变电所室外电缆沟
	JTW-LCD-PTA402

	225
	感温电缆
	1
	原料变电所变压器室
	JTW-LCD-PTA402

	226
	感温电缆
	1
	原料变电所室外电缆沟
	JTW-LCD-PTA402

	227
	感温电缆
	1
	原料除尘东侧电缆沟
	JTW-LCD-PTA402
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